ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2024 – 2025 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Код/шифр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальный балл | Фактически набранный |
| **35 баллов** |  |

**Практическое задание состоит из 2-х заданий. (90 мин)**

**1. Моделирование швейного изделия. (20 баллов)**

***Необходимые материалы и инструменты:*** ножницы, карандаш простой, ластик, линейка, клей, цветная бумага.

1. Внимательно рассмотрите эскиз фартука и изучите его техническое описание.


2. Нанесите чертёж основы фартука фасонные линии на чертёж основы, изменяющие основу в соответствии с моделью на эскизе и с её описанием. Начертите рядом недостающие детали фартука.

3. Вырежьте из Листа для вырезания основу фартука. Выполните из цветной бумаги полный комплект деталей выкройки: обведите полученный шаблон на цветной бумаге; нанесите фасонные линии и вырежьте изменённые детали фартука и наклейте их на Лист готовой выкройки.

4. Укажите название деталей выкройки, их количество, величину припусков на обработку, направление нити основы.


|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Техническое описание модели |
|  | Фартук из хлопчатобумажной ткани.  Отрезной по линии талии.  Нагрудник имеет форму трапеции.  Углы нижнего среза фартука и накладных карманов закруглённые.  Притачной пояс завязывается сзади.  Бретель притачная к верхнему краю нагрудника |

**Чертёж основы фартука**

****

**Готовая выкройка**


**Лист для вырезания**

****

**2. Обработка швейного изделия (10баллов)**

***Материалы и оборудование:*** ткань хлопчатобумажная размером 10х15см, нитки швейные в цвет ткани и контрастного цвета для ручных работ, ножницы, швейная машина.

Низ фартука обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Выполните образец данного шва по указанным на рисунке требованиям.



**Критерии оценивания.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий (да – 1, частично – 0,5, нет – 0)** | **Максимальный балл** | **Балл по факту** |
| Ширина шва соответствует требованиям | **0 - 2** |  |
| Ширина шва по всей длине образца одинаковая | **0 - 1** |  |
| Ширина подгибки соответствует требованиям | **0 – 2** |  |
| Расстояние от подогнутого края до машинной строчки соответствует требованиям | **0 – 2** |  |
| Строчка ровная на всем протяжении | **0 – 1** |  |
| В начале и конце строчки выполнены закрепки | **0 – 1** |  |
| Закрепки выполнены аккуратно, допустимой длины (0,5 – 1см) | **0 – 2** |  |
| Влажно-тепловая обработка выполнена качественно | **0 – 2** |  |
| Рациональная организация труда | **0 – 1** |  |
| Соблюдение правил безопасной работы | **0 – 1** |  |
| итого | **15** |  |