**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ**

**ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2024-2025 уч. год**

**ПРАКТИЧЕСКий тур**

**Направление «Культура дома, дизайн и технологии»**

**возрастная группа 10 - 11 классы**


# Моделирование платья

**Задание**

1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы платья.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
3. На бланке работы (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
4. Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки изделия.
5. На бланке работы (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.


|  |  |
| --- | --- |
| **Эскиз модели** | **Описание внешнего вида модели** |
|  | Платье полуприлегающего силуэта; длиной на 5 см ниже колена; без рукавов.  Платье слегка заужено по линии низа.  Перед – с рельефными швами, выходящими из проймы.  Боковые части переда и спинка –  отрезные по линии талии.  В линию талии втачана баска, полученная методом конического разведения. Баска не имеет боковых швов.  В рельефные швы втачан пояс, застёгивающийся сзади на пуговицу.  Вырез по горловине округлой формы, слегка удлинён.  Застёжка на тесьму-молнию расположена в среднем шве спинки.  В нижней части среднего шва спинки обработана шлица.  Линии горловины и проймы обработаны обтачками. |

# Лист для вырезания

(цветной лист)

# Бланк № 1

**Нанесение фасонных линий**



# Бланк № 2 Результат моделирования

# Карта пооперационного контроля к практической работе 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии контроля** | | | | | | **Баллы** | **Баллы по факту** |
| **I** | **Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)** | | | | | | **9** |  |
| 1 | Оформление рельефных швов переда | | | | | | 1 |  |
| 2 | Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать» | | | | | | 0,5 |  |
| 3 | Уточнение длины изделия | | | | | | 0,5 |  |
| 4 | Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области талии | | | | | | 1 |  |
| 5 | Нанесение линии горловины | | | | | | 0,5 |  |
| 6 | Нанесение линий для сужения детали переда и спинки в нижней части | | | | | | 0,5 |  |
| 7 | Нанесение линии баски | | | | | | 1 |  |
| 8 | Нанесение линий обтачек по пройме | | | | | | 0,5 |  |
| 9 | Нанесение линий обтачек по горловине | | | | | | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение линии шлицы | | | | | | 0,5 |  |
| 11 | Построение пояса | | | | | | 0,5 |  |
| 12 | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и  пропорций | | | | | | 2 |  |
| **II** | **Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)** | | | | | | **11** |  |
| 1 | Нанесение деталей выкройки направления нити основы | на | бланк | ответов | с | соблюдением | 2 |  |
| 2 | Наличие надписи названия деталей переда | | | | | | 0,5 |  |
| 3 | Наличие надписи названия деталей спинки | | | | | | 0,5 |  |
| 4 | Наличие надписи названия детали баски | | | | | | 0,5 |  |
| 5 | Наличие надписи названия детали пояса | | | | | | 0,5 |  |
| 6 | Наличие надписи названия деталей обтачек | | | | | | 0,5 |  |
| 7 | Указание количества деталей переда | | | | | | 0,5 |  |
| 8 | Указание количества деталей спинки | | | | | | 0,25 |  |
| 9 | Указание количества деталей баски | | | | | | 0,25 |  |
| 10 | Указание количества деталей обтачек | | | | | | 0,25 |  |
| 11 | Указание количества деталей пояса | | | | | | 0,25 |  |
| 12 | Наличие направления нити основы на деталях переда | | | | | | 0,5 |  |
| 13 | Наличие направления нити основы на детали спинки | | | | | | 0,25 |  |
| 14 | Наличие направления нити основы на детали баски | | | | | | 0,25 |  |
| 15 | Наличие направления нити основы на детали пояса | | | | | | 0,25 |  |
| 16 | Наличие направления нити основы на деталях обтачек | | | | | | 0,25 |  |
| 17 | Припуски на обработку деталей переда | | | | | | 0,5 |  |
| 18 | Припуски на обработку детали спинки | | | | | | 0,25 |  |
| 19 | Припуски на обработку детали баски | | | | | | 0,25 |  |
| 20 | Припуски на обработку детали пояса | | | | | | 0,25 |  |
| 21 | Припуски на обработку деталей обтачек | | | | | | 0,25 |  |
| 22 | Указание контрольных линий: (сгиба, середины, местоположение  петли, пуговицы) | | | | | | 0,5 |  |
| 23 | Наличие необходимых меток и надсечек | | | | | | 0,5 |  |
| 24 | Аккуратность выполнения работы | | | | | | 1 |  |
|  | **Итого** | | | | | | **20** |  |