ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2024 - 2025 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

5 - 6 класс

**Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»**

**Практическое задание (60 мин)**

Код/шифр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальный балл | Фактически набранный |
| **35 баллов** |  |

**Задание**

**«Выполнение несессера для ручных швейных работ »**

** (пример)**

**Материалы и инструменты:** фетр различного цвета размером 15х15см, рабочая коробка или папка с инструментами для выполнения работы, нитки мулине, игла для вышивания, ножницы, карандаш/мел портновский, линейка.

**Задание**

Выполните несессер (укладку) для ручных работ по инструкционной карте.


**Инструкционная карта**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание операции | Графическое изображение |
| Вырежьте шаблоны деталей несессера (укладки для инструментов) из Листа для вырезания (смотри ниже) |  |
| Выкроите детали несессера из фетра: наложите шаблон каждой детали на фетр и обведите его по контуру;  вырежьте детали изделия из фетра по начерченному контуру;  вырежьте деталь петельки размером  7 х 1,5 см |  |
| Нашейте карман на переднюю основную деталь швом назад иголкой |  |
| Продумайте украшение и выполните декорирование, пришивая элементы декора различными украшающими швами: стебельчатым, тамбурным, петельным и др. |  |
| Соедините две основные детали петельным швом:  а) перегните петельку вдвое и закрепите её концы с изнаночной стороны нижней основной детали прямыми стежками (см.фото);  б) сложите две детали вместе, уровняйте срезы и сметайте их прямыми стежками (шов вперед иголка), отступив от края 0,5см;  в) обшейте основные детали вместе по краю петельным швом |  |
| Удалите стежки смётывания (шов вперед иголка). Проверьте:  прочность закрепления петельки;  качество ручных швов |  |

**Критерии оценивания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий оценки** | **Максимальный балл** | **Балл по факту** |
| Детали вырезаны из фетра аккуратно | **0 - 3** |  |
| Размеры основных деталей и кармашка соответствуют шаблонам | **0 - 3** |  |
| Основные детали одинаковые по форме и размеру | **0 – 3** |  |
| Деталь петельки соответствует указанным размерам | **0 - 3** |  |
| Деталь петельки закреплена прочно, расположена напротив входа в карман | **0 – 3** |  |
| Основные детали соединены аккуратно, срезы совпадают | **0 – 3** |  |
| Декор изделия сочетается по цветовой гамме | **0 – 2** |  |
| Элементы декора закреплены прочно | **0 - 3** |  |
| Ручные украшающие швы соответствуют требованиям | **0 - 3** |  |
| Стежки декоративных строчек одинаковые, ровные | **0-3** |  |
| Концы строчек закреплены с изнаночной стороны, концы ниток подрезаны | **0 – 2** |  |
| Строчка временного назначения удалена | **0 – 1** |  |
| Организация рабочего места | **0 – 1** |  |
| Соблюдение правил охраны труда | **0 – 1** |  |
| Наличие рабочей формы | **0 – 1** |  |
| **итого** | **35** |  |

**Лист для вырезания**

****